**PŘÍKLAD VÝPOČTU – „Základní rozhodnutí“**

**24A3 – nové zalesnění**

– plocha 1,00 ha, terénní typ 11, HS 431, SLT 4K

– vyklízení a pálení klestu ručně

– vytěženo 200 m3 SM, průměr. objem kmene 1,1 m3, tj. 181 ks

– vzrůstový stupeň II

– věk 110 let

– zalesnění – obnovní cíl SM 6, BK 4 (SM 5000 ks/ha – spon 2x1m , BK 10 000 ks/ha – spon

1x1m), fenotypová třída B

– smíšení skupinové

– SM 2+2, ručně jamkovou sadbou (35x35cm)

– BK 2+0, ručně štěrbinovou + stržení drnu (35x35cm)

– vše na jaře

– rozpojitelnost 3

– zabuřenění 3

– buřeň – 2x celoplošně ožnout kosou (nízké strniště)

– buřeň do 60 cm, spon do 130 cm, viditelnost střední

– zvěř - celoplošně repelent – 1x – výška do 70 cm, spon do 130 cm, jehličnatá, listnatá

– klikoroh - 2x postřik